

# Checkliste

**Wärmepumpen-Boiler STWB 270, STWB 310 und STWB 400**

Folgende Vorabklärungen sind für die Installation des Wärmepumpen-Boilers erforderlich:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Das müssen Sie beachten** |  | OK 🗷 |
| Absicherung | 10 A | [ ]  |
| Bodenbelastung | 500 kg | [ ]  |
| Kondenswasserablauf | Bodenablauf, Siphon, Waschmaschinenablauf etc. (Ablauf sollte nicht über 1.2 Meter über Boden sein, sonst wird zusätzlich eine Kondensatpumpe benötigt) | [ ]  |
| Netzsteckdose | 230 V | [ ]  |
| Raumeigenschaft | Frostfrei | [ ]  |
| Raumgrösse | > 10 m² | [ ]  |
| Raumhöhe | STWB 310 > 1.85 mSTWB 270 > 1.95 mSTWB 400 > 2.10 m(Standort des Boilers 🡪 Mögliche Leitungen an der Decke beachten) | [ ]  |
| Transport | Der WP-Boiler darf nicht gelegt werden (max. Neigung 45°) | [ ]  |
| Treppen | Wendel- oder schmale Kellertreppen genau ausmessen | [ ]  |
| Türbreite | > 72 cm | [ ]  |

**Bitte senden Sie uns Fotos** Ihres bestehenden Boilers, der Anschlussart, der Rohrdimension, des Aufstellplatzes des Boilers, des Treppenabgangs im Haus oder aussen, falls vom Garten her, und wenn vorhanden des Kellerplans. Die Fotos sind für die Vorabklärung erforderlich. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Gerne können Sie uns auch für eine Aufnahme vor Ort kontaktieren.

|  |  |
| --- | --- |
| Name Vorname |       |
| Strasse |       |
| PLZ Ort |       |
| Telefon |       |
| E-Mail |       |

**Swissenergie GmbH Telefon 052 50 30 800**

**www.swissenergie.tech info@swissenergie.tech**